广告牌技术参数要求

1. 新医疗大楼楼顶和正面雨棚两处分别安装发光字，楼顶发光字内容初定为“郴州市第三人民医院北院”。
2. 计划设计为镀锌板冲孔外露发光字，字体采用方正大黑体+行楷，高度为3.0米/字+背架，背架连接采用3个厚度L30热度镀锌角。
3. 大楼正面雨棚发光字内容初定为“医疗综合楼”，设计为精工不锈钢扩边发光字，字体采用方正大黑体，镜面用不锈钢+红色亚克力面板，高度为1.5米/字+背架，背架连接采用3个厚度30+30不锈钢主管。
4. 要求用国标材质，做好防锈、防雷击。

5、投标人需现场查看场地和相关要求，联系人北院办公室。