病案架采购需求

一、项目名称：郴州市第三人民医院病历架采购

二、项目地址：郴州市健康路8号

三、项目面积：约86立方米

四、预算金额：7.6万元，

五、建设要求：

（一）、材质要求优质冷轧钢板，厚度达标。

（二）、结构为全封闭多节组合式，层数可调节。

（三）、每层承载能力强，具备防倾倒和安全防护措施。要有清晰标识，通风良好。

（四）、供应商提供两年免费保修，24小时内及时响应维修，免费提供安装使用培训，终身免费保养。

（五）、具休参数如下：

1、底架：厚度3.0㎜

2、传动轴： 45#冷拉材质、Ф20㎜

3、齿轮：45材质、Z=12,Z=18，Z=24

4、轴承座： 204

5、路轨：材质为碳钢、镀锌20\*20mm

6、轨道垫板：材质为碳钢、镀锌厚度3.0mm，不锈钢轨道护坡

7、立柱：厚度1.5mm

8、层板：厚度1.0mm、挂板：0.9mm、侧板0.8、门板：0.9mm、顶板：0.8mm、防鼠板：0.8mm，材质为优质冷轧钢板

9、滚轮：Ф120㎜

10、传动总成：省力型

11、密封磁条： GB/T1295、2.1-2.4米

12、承重性能：每层额定承重：100kg以上，层板层次及高低可自行任意调节。